## Załącznik nr 2: Wyposażenie tunelu foliowego. Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa i montaż stołów produkcyjnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry przedmiotu zamówienia | Wartość zakładana przez zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (w wykropkowanych polach wpisać wartość) |
| Stół produkcyjny przesuwny, zalewowy | 10 szt. | ………………………………………… |
| Długość stołu | 7 m | …………………………………………. |
| Szerokość stołu | 1,81 m | ………………………………………… |
| Wysokość od ziemi do krawędzi blatu (przedział) | 95 - 110 cm | ………………………………………….. |
| Wysokość ściany bocznej stołu | 11 cm | ………………………………………….. |
| Minimalna wartość maksymalnego udźwigu stołów | 900 kg | ………………………………………….. |
| Płaszcz zalewowy wykonany z | polistyrenu profilowanego | ………………………………………….. |
| Zawory dwudrożne oraz siatka filtracyjna | jedno podłączenie na stół | ………………………………………….. |
| Rozprowadzenie przyłączeń dopływu i odpływu do stołów (od przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego) | każdy stół z własnym podłączeniem | ………………………………………….. |
| Mechanizm stołu przesuwnego | Rury jezdne i rolki | ………………………………………….. |
| Przesunięcie stołu (maksymalny wychył w jedną stronę) | Przesunięcie stołu w jedną stronę minimalnie do 30 cm, rozsunięte stoły przylegające tworzą przejście o szerokości minimum 60 cm. | ………………………………………….. |
| Podpory | profile stalowe ocynkowane lub równoważne podpory betonowe | ………………………………………….. |
| Montaż na podłożu nieutwardzonym (ziemia uprawna) | stopa betonowa  | ………………………………………….. |

Okres gwarancji udzielany na cały przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące.